1 . [Tp-link](https://www.baidu.com/s?wd=Tp-link&tn=44039180_cpr&fenlei=mv6quAkxTZn0IZRqIHckPjm4nH00T1dBPHcvnhf4nAnvrH0YPj6L0ZwV5Hcvrjm3rH6sPfKWUMw85HfYnjn4nH6sgvPsT6KdThsqpZwYTjCEQLGCpyw9Uz4Bmy-bIi4WUvYETgN-TLwGUv3EPHc4P1Dknj6z)路由器的端口映射设置方法：  
  
　　登录到路由器的管理界面(认管理地址为<http://192.168.0.1>，账号admin密码admin)，点击路由器的转发规则—虚拟服务器—添加新条目：  
  
　　端口映射设置如下：服务端口号填写80，IP地址填写内网WEB服务器的IP地址192.168.1.101，协议设置为TCP,若对端口协议类型不了解可以设置选择为ALL，代表所有(包括TCP和UDP)，状态必须设置为生效。  
  
　　注意：常用服务端口号，是作为一种帮助提示的作用，不需要选择，然后单击保存，映射成功。  
  
2 . [D-link](https://www.baidu.com/s?wd=D-link&tn=44039180_cpr&fenlei=mv6quAkxTZn0IZRqIHckPjm4nH00T1dBPHcvnhf4nAnvrH0YPj6L0ZwV5Hcvrjm3rH6sPfKWUMw85HfYnjn4nH6sgvPsT6KdThsqpZwYTjCEQLGCpyw9Uz4Bmy-bIi4WUvYETgN-TLwGUv3EPHc4P1Dknj6z)路由器端口映射设置方法：  
  
　　登陆路由器，默认的管理IP地址为192.168.0.1账号admin密码为空。  
  
　　路由器的进阶设定—虚拟服务器进行设置，首先需要在上方点激活，此项设置才生效。  
  
　　网域名称：此处可随意填写;个人IP地址：此处填写为内网服务器的   
IP地址192.168.0.188;个人服务端口与公用服务端这2项均设置成21，排程设置成任何时间，最后点击执行，保存此设置